**Aanvraagformulier bergingsverzoek**

**In te vullen door BoS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Projectnaam: |  |
| HbR / RWS quotum: |  |
| Herkomstgebied: |  |
| Afvalstroomnummer: |  |
| Debiteurnummer: |  |
| Verkoopcontract: |  |

**In te vullen door de aanvrager:** (Alles invullen AUB).

**Projectinformatie** (volledig invullen aub)**:**

|  |
| --- |
| **Gegevens ontdoener:** |
| Naam: |  |
| Contactpersoon (dhr/mw): |  |
| Adres: |  |
| Postcode en Plaats: |  |
| Telnr: |  |
| Email: |  |

|  |
| --- |
| **Gegevens gemachtigde:** (optioneel) |
| Naam: |  |
| Contactpersoon (dhr/mw): |  |
| Adres: |  |
| Postcode en Plaats: |  |
| Telnr: |  |
| Email: |  |

|  |
| --- |
| **Factuuradres:** |
| Naam: |  |
| Afdeling: |  |
| Adres: |  |
| Postcode en Plaats: |  |
| Opdrachtnr: |  |

|  |
| --- |
| **Gegevens project:** |
| Project benaming: |  |
| Adres (nabijheid): |  |
| Postcode en Plaats (nabijheid): |  |
| Postcode en Plaats: |  |

**Aanvraagformulier bergingsverzoek**

**Aangevraagde hoeveelheden en tarief: Transportmiddel:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | á € 13,98 | Excl. Overslagkosten. | Beunbak  | **[ ]** |
|  | m3 | á € 13,98 |  | Hopper | **[ ]** |
|  | ton | á € 13,98 |  | Vrachtwagen\* | **[ ]** |

\*Maximaal 5000 kuub per herkomstlocatie. Voor grotere partijen is aanleveren per schip verplicht

**Frequentie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Start datum: |  | Einddatum: |  |
| Dagelijks:**[ ]** | Wekelijks: **[ ]** | Maandelijks:**[ ]** | Eenmalig:**[ ]** |

**BERGINGSVERZOEK** (volledig invullen aub)**:**

Op **[DATUM]** doet **[NAAM ONTDOENER/GEMACHTIGDE]** u het verzoek toestemming te verlenen voor het gebruik van het HbR quotum om baggerspecie te ontvangen uit **[NAAM PROJECT]** en daarvoor de facturatie te versturen aan **[ONTDOENER/GEMACHTIGE]**.

Uw aanvraag wordt getoetst aan het beleid conform overeenstemming HbR-RWS en MTS 081218-215 voor gebruikmaking van het HbR of RWS quotum.

**Ondertekening:**

 Ontdoener Havens & Vaarwegen

Datum (dd-mm-jjjj):

Naam en handtekening:

Voor het vervolg van de acceptatieprocedure verwijzen wij u naar:

Boskalis Beheer Slufter

Telefoon (010) 288 2813

Email: slufter@boskalis.com

Post:

Voor het acceptatieprotocol, de algemene en operationele voorwaarden verwijzen wij naar de internetsite: [www.slufter.com](http://www.slufter.com)

**Controle lijst aan te leveren stukken bij een bergingsverzoek (obv Acceptatieprotocol)**

**Bergingsverzoek**

[ ]  Aanvraagformulier;

[ ]  Machtiging van de ontdoener (indien van toepassing), of;

[ ]  Machtiging van RWS-WNZ voor het om-niet storten van RWS specie;

[ ]  Begeleidende brief van de waterbodembeheerder/ontdoener en specifiek voor Klasse B bagger een motivatie dat nuttig toepassen niet mogelijk is.

**Waterbodemonderzoek**

[ ]  Geldig Waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (max 3 jaar oud), of

[ ]  Monster Campagne Rotterdam (MCR) (Havenbedrijf Rotterdam) of;

[ ]  NUB III (Gemeente rotterdam);

[ ]  Analyseresultaten per mengmonster inclusief een volledige zeefkromme tbv bepaling zandfractie;

**Uitgevoerde analyses (C2 pakket + Zeefkromme + PFAS)**

[ ]  Organische stof;

[ ]  Droge Stof;

[ ]  CaCO3 (calciet);

[ ]  Zeefkromme (63 mu en 2 mm);

[ ]  TBT (Bij Zoute Baggerspecie);

[ ]  Zware metalen;

[ ]  Hexachloorbenzeen;

[ ]  Minerale olie;

[ ]  PAK;

[ ]  PCB;

[ ]  OCB;

[ ]  PFAS (30);

[ ]  GenX (indien uit verdacht gebied);

[ ]  Asbest (indien uit verdacht gebied).

[ ]  Ingevulde Sluftertoets (per mengmonster);

[ ]  Locatietekening inclusief monsterpunten;

[ ]  Historisch en locatieonderzoek naar de aanwezigheid van asbest, indien asbestverdacht.

**Hoeveelheidsbepaling**

[ ]  Kubering per monstervak en per aangetroffen klasse verontreiniging.

**Niet gesprongen explosieven (zie operationele leveringsvoorwaarden)**

Is baggerspecie afkomstig uit NGE verdacht gebied?

[ ]  Ja, het betreffende materiaal is tevens vrijgegeven op aanwezigheid van NGE

[ ]  Nee.

**Veiligheidsklasse CROW 400**

[ ]  Per analysemonster een veiligheidsklassebepaling conform CROW P400